射频消融发生器技术参数

1.工作电源:AC2V -240V 50HZ20

2.与射频消融钳配合使用；双回路，交替输出射频能量;

实时检测组织阻抗并显示;40秒自动停止射频能量输出

2.1工作频率: 460.8kHz

2.2最大输出功率:28.5W，114Q

2.3最大输出电压:57 Vrms

2.4透壁提示:400Ω

3.与射频消融笔配合使用:实时显示功率时间曲线;40秒自动停止射频能量输出

3.1工作频率:460.8kHz

3.2最大输出功率:15W

3.3最大输出电压:77.5 Vrms

射频消融发生器配置清单：

1. 射频消融发生器，数量1
2. 电源线，数量1
3. 脚踏开关，数量1